# Základní informace o přístupnosti

***Název úřadu/instituce***

*Český metrologický institut*

*Oblastní inspektorát České Budějovice, U Sirkárny 33/5, 370 04 České Budějovice*

*Kontaktní telefon: +420 387 423 624*

*E-mail: oibudejovice@cmi.cz*

*Internetová stránka: www.cmi.cz*

## Přístup k objektu

### Parkování:

U objektu nejsou žádná vyhrazená parkovací stání, tedy ani pro osoby se zdravotním postižením. Je zde ale dostatek prostoru pro parkování nejméně 5 vozidel.

Trasa od parkovacího stání ke vstupu do budovy je bezbariérová; v cestě nejsou žádné nerovnosti, překážky ani schody.

### Veřejná doprava:

V blízkosti objektu se nenachází zastávka veřejné dopravy.

## Vstup do objektu

### Hlavní vchod:

Vstup do budovy není přímo z chodníku.

Před hlavním vchodem se nachází:

* vyrovnávací stupeň s výškou 13 cm, jeho hloubka je 120 cm a šířka 170 cm, není osazen zábradlím

U hlavního vchodu se nachází:

* akustický orientační majáček: NE
* zvonek k přivolání obsluhy: ANO, je umístěn ve výšce 150 cm
* zvonek k přivolání obsluhy se světelnou signalizací: NE
* interkom: NE

Šířka vstupních dveří je alespoň 80 cm: NE, šířka křídla dveří je 70 cm

Vstupní dveře jsou dvoukřídlé: ANO, šířka každého křídla je 70 cm

Vstupní dveře se otevírají automaticky (na fotobuňku): NE

Za vstupními dveřmi se nachází schody: ANO

Schody lze překonat rampou: NE, zdvihací plošinou: NE

U hlavního vchodu je umístěna směrovka k alternativnímu bezbariérovému vchodu: ANO

### Alternativní bezbariérový vchod *(pokud je)*:

Bezbariérový vstup do objektu je zajištěn:

* rampou: NE, je zde nájezdový klín s délkou 150 cm a šířkou 120 cm
* zdvihací plošinou: NE
* výtahem přístupným z venkovního prostoru: NE

U bezbariérového vchodu se nachází:

* akustický orientační majáček: NE
* zvonek k přivolání obsluhy: ANO, umístěn ve výšce 110 cm
* zvonek k přivolání obsluhy se světelnou signalizací: NE
* interkom: NE

Šířka vstupních dveří je alespoň 80 cm: ANO (90 cm)

Vstupní dveře jsou dvoukřídlé: NE

Vstupní dveře se otevírají automaticky (na fotobuňku): NE

## Pohyb po objektu

Objekt má více podlaží: ANO ( 1. patro, organizace sídlí v celé budově)

V budově se nachází schodiště: ANO

### Zdvihací plošina:

Schodiště lze překonat zdvihací plošinou: NE

### Výtah:

V objektu se nachází výtah propojující všechna podlaží: NE

V budově se v rámci jednoho podlaží nachází vyrovnávací stupně/schodiště: ANO

Vyrovnávací stupně/schodiště lze překonat rampou či jiným způsobem: NE

## Vybavení vnitřních prostor

V objektu se nachází informační přepážka (prostor pro poskytnutí informací, recepce, vrátnice): NE

Je možné požádat o zajištění doprovodu po budově: ANO

Objekt je vybaven informačním a navigačním systémem (orientační plánek apod.): NE

V objektu se nachází přístupná (bezbariérová) šatna: NE

### Klientská zóna:

V objektu se nachází klientské přepážky: NE

V objektu je klientská přepážka využitelná i osobami na vozíku: NE

Od vstupu, příp. od recepce vede k přepážkám vodicí linie: NE

V objektu se nachází přepážka vybavena indukční smyčkou: NE

Ke komunikaci je možné použít interní tablet napojený na tlumočení do českého znakového jazyka či přepis mluveného slova: NE

### Vyvolávací systém:

V objektu se nachází vyvolávací systém / pořadník: NE

Zařízení pro vyvolávací systém je dostupné i pro osobu na vozíku: NE

Vyvolávací systém je vybaven hlasovým výstupem: NE

K vyvolávacímu systému / pořadníku je možné se připojit přes vzdálený přístup: NE

### Hygienické zázemí

V objektu se nachází přístupná (bezbariérová) toaleta: NE

Přístupná toaleta je:

* volně přístupná: NE
* odemykatelná prostřednictvím Euroklíče: NE
* viditelně označena nápisem, příp. symbolem: NE
* označena reliéfním popisem / v Braillově písmu: NE
* přístupná: přímo z chodby / z předsíně: NE

Kabina přístupné toalety má rozměry alespoň 160x160cm: NE

Šířka dveří přístupné toalety je alespoň 80cm: NE

Dveře se otevírají ven: NE

Uvnitř kabiny přístupné toalety se nachází:

* + mísa se sedátkem ve výšce - cm *(prosím, doplňte)*
  + pevné madlo: NE
  + sklopné madlo: NE
  + velké umyvadlo: NE
  + malé umývátko: NE
  + zrcadlo: NE
  + ovladač nouzové signalizace: NE
  + přebalovací pult: NE